Text Abzweig DN 150

Hersteller:  
**Gebr. Fasel Betonwerk GmbH**Tel.: 0 26 61 / 98 03 – 0

Fax: 0 26 61 / 98 03 – 20

Abzweig **DN 160** bitte die 3 Fragezeichen durch die Dimension des Kanals ersetzen.

**Zulage FABEKUN-Kugelgelenk-Abzweig** DN/OD 160/90**°** werkseitig eingebaut in FABEKUN-Betonrohr **DN ???** nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Schwenkbares Kugelgelenk von 0°-11°. Übergang Kaltverschweißt und mit Vakuum geprüft.

Abzweig **DN 200** bitte die 3 Fragezeichen durch die Dimension des Kanals ersetzen.

**Zulage FABEKUN-Kugelgelenk-Abzweig** DN/OD 200/90**°** werkseitig eingebaut in FABEKUN-Betonrohr **DN ???** nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Schwenkbares Kugelgelenk von 0°-11°. Übergang Kaltverschweißt und mit Vakuum geprüft.